**手持电动工具绝缘电阻值测量记录表**

测量时间： 测量人：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 测量对象 | 测量部位 | 绝缘电阻值要求 | 绝缘电阻值实测 | 外观情况 | 结论 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

注：1、绝缘电阻值用500兆欧表测量。

2、外观情况要求检查：（1）电源线是否用护套软线，长度是否超过6米，是否有接头或破损；（2）电动工具的防护罩、盖及手柄是否完好；（3）电动工具的开关是否灵敏、是否破损、规格是否与负载匹配。