《盲板抽堵安全作业证》

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请单位 | |  | | | 申请人 | | |  | | 作业证编号 | | |  | |
| 设备管道名称 | | 介质 | 温度 | 压力 | 盲板 | | | 实施时间 | | 作业人 | | | 监护人 | |
| 材质 | 规格 | 编号 | 堵 | 抽 | 堵 | 抽 | | 堵 | 抽 |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 生产单位作业指挥 | |  | | | | | | | | | | | | |
| 作业单位负责人 | |  | | | | | | | | | | | | |
| 涉及的其他特殊作业 | |  | | | | | | | | | | | | |
| 盲板位置图及编号：  编制人： 年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 安全措施 | | | | | | | | | | | 确认人 | | |
| 1 | 在有毒介质的管道、设备上作业时，尽可能降低系统压力，作业点应为常压 | | | | | | | | | | |  | | |
| 2 | 在有毒介质的管道、设备上作业时，作业人员穿戴适合的防护用具 | | | | | | | | | | |  | | |
| 3 | 易燃易爆场所，作业人员穿防静电工作服、工作鞋；作业时使用防爆灯具和防爆工具 | | | | | | | | | | |  | | |
| 4 | 易燃易爆场所，距作业地点30m内无其他动火作业 | | | | | | | | | | |  | | |
| 5 | 在强腐蚀性介质的管道、设备上作业时，作业人员已采取防止酸碱灼伤的措施 | | | | | | | | | | |  | | |
| 6 | 介质温度较高、可能造成烫伤的情况下，作业人员已采取防烫措施 | | | | | | | | | | |  | | |
| 7 | 同一管道上不同时进行两处以上的盲板抽堵作业 | | | | | | | | | | |  | | |
| 8 | 其他安全措施：    编制人： | | | | | | | | | | |  | | |
| 实施安全教育人 | |  | | | |  | | | |  | | | | |
| 安全员意见  签字： 年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | |
| 作业单位意见  签字： 年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | |
| 审批单位意见  签字： 年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | |
| 盲板抽堵作业单位确认情况  签字： 年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | |
| 安全员确认情况  签字： 年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | |